## Правила поведения и действий персонала при пожаре

В случае возникновения пожара необходимо:

* знать и строго выполнять правила пожарной безопасности;
* знать, где находятся, и уметь пользоваться средствами пожаротушения;
* знать и уметь правильно вызывать пожарную команду по телефону "01";
* знать, где или у кого находятся ключи от запасного выхода.

В случае возникновения пожара надо опасаться высокой температуры, задымленности и загазованности, обрушения конструкций зданий, взрывов оборудования и приборов.

**При спасании пострадавших и при тушении пожара** необходимо соблюдать следующие правила:

* прежде чем войти в горящее помещение, накройтесь с головой мокрым покрывалом, пальто, плащом или куском плотной ткани;
* дверь в задымленное помещение открывайте осторожно, чтобы избежать вспышки пламени от быстрого притока свежего воздуха;
* в сильно задымленном помещении двигайтесь ползком или пригнувшись;
* для защиты от угарного газа дышите через увлаженную ткань;
* всегда помните - МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ ОТ СТРАХА ЧАСТО ПРЯЧУТСЯ ПОД КРОВАТЬ, В ШКАФЫ, ЗАБИВАЮТСЯ В УГОЛ;
* при возгорании одежды ложитесь на землю и, перекатываясь, сбейте пламя. Бежать НЕЛЬЗЯ - это еще больше раздует пламя;
* увидев человека в горящей одежде, набросьте на него пальто, плащ или какое-нибудь покрывало и плотно прижмите его;
* на место ожогов следует наложить чистые повязки и отправить пострадавшего в медпункт;
* при тушении пожара используйте огнетушители, пожарные краны, а также воду, песок, землю, покрывало и другие средства.

**Порядок тушения пожара:**

* огнетушащие вещества направляйте в места наиболее интенсивного горения и не на пламя, а на горящую поверхность;
* если горит вертикальная поверхность, воду подавайте в верхнюю ее часть;
* в задымленном помещении применяйте распыленную струю, что способствует осаждению дыма и снижению температуры горения;
* горючие жидкости тушите пенообразующими составами, засыпайте песком или землей, а также накрывайте небольшие очаги покрывалом, одеждой, брезентом и т.п.;
* при горении электропроводки сначала выверните пробки или выключите рубильник на электрощите, а затем приступайте к тушению;
* выходите из зоны пожара в наветренную сторону, т. е. откуда дует ветер.

ПРАВИЛЬНО ПРИМЕНЯЙТЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ!

Для приведения в действие **пенного огнетушителя** поднимите рукоятку вверх и перекиньте ее до отказа, а затем переверните огнетушитель вверх дном. Образовавшуюся струю пены направьте на горящую поверхность. При отсутствии струи встряхните огнетушитель или прочистите спрыск.

Для приведения в действие **углекислотного огнетушителя** направьте раструбом на горящую поверхность. Вращая маховичок против часовой стрелки до отказа, откройте запорный вентиль. Выбрасываемой из раструба снегообразной массой покрывайте поверхность до прекращения горения.

НЕ ДЕРЖИТЕ РАСТРУБ ГОЛОЙ РУКОЙ - можно обморозиться!

Для приведения в действие имеющихся в здании **пожарных кранов** откройте дверь шкафчика, раскатайте в направлении очага пожара рукав, соединенный с краном и стволом. Откройте вентиль поворотом маховичка против часовой стрелки и направьте струю воды на ствол в очаг горения.

**При тушении лесных пожаров** используйте местные средства и простейший инвентарь - ветви лиственных деревьев, лопаты и т. п. Ветвями следует захватывать кромку пожара, с помощью лопат засыпать ее грунтом.

Участвуя в тушении лесных пожаров, будьте осмотрительны! Передвигайтесь с максимальной осторожностью, чтобы не провалиться в прогоревший грунт.